**ทำเปลญวนไนลอน**

**อุปกรณ์**

* ไม้เนื้อแข็งหน้ากว้าง 1 ¼ นิ้ว ยาว 30 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น
* ไม้เนื้อแข็งหน้ากว้าง 5/8 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น
* เชือกหนา ¼ นิ้ว ยาว 200 หลา
* เชือกหนา ½ นิ้ว ยาว 8 หลา
* สกรูขนาด 1 นิ้ว 4 อัน
* สว่าน
* ตลับเมตร

**ขั้นตอนการทำ**

**1. วัดระยะไม้**เนื้อแข็งหน้ากว้าง 1 ¼ นิ้ว ยาว 30 นิ้ว  วัดจากปลายแต่ละด้าน  2 นิ้ว และ  3.5 นิ้วตามลำดับจำนวน 2 ชิ้น ส่วนชิ้นที่ 3 เจาะแค่สองรูห่างจากปลายแต่ละด้าน  2 นิ้ว

**2. เจาะรูตามที่วัดได้**โดยเริ่มจากหัวสว่านดอกเล็กนำร่องก่อนแล้วจึงใช้หัวสว่านดอกใหญ่เจาะตาม จะช่วยทำให้การเจาะรูง่ายขึ้น หลังจากนั้นใช้กระดาษทรายปัดเสี้ยนไม้ออก

**3. สอดไม้ที่เล็กกว่าเข้ากับรูที่เจาะ**ให้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก แล้วนำสกรูขนาด 1 นิ้ว ขันไม้ติดกันเพื่อความแข็งแรง

**4. ใช้เชือกแขวนไม้บนผนัง**เพื่อเตรียมสานเปลญวน

**5. นำเชือกหนา ¼ นิ้ว ยาว 26 ฟุต จำนวน 16 เส้น** มาคล้องทำปมโดยวนรอบไม้ เมื่อคล้องทั้งหมด 16 เส้น ก็จะได้ปลายเชือกสำหรับสานเปลญวน 32 เส้น